
# 1．CAN总线设备建立

# 2.运行结果

测试方法：1)在finsh shell运行test\_candevice函数,打开监视can1口线程；2）运行can2send("123",3)，用硬线将can1与can2连接，在can2口发送数据，can1收到后，再将数据发回来can2.



注意：此时要将Std\_Id 修改成：0x7cb,因为can2只过滤接收列表中的标识符数据,这是在can总线初始化过程中配置的。

